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1. Задание по дисциплине Иностранный язык. 
Сделать перевод и выполнить задания к тексту

An Overview of the Mining Industry

According to the broadest definition, mining includes discovering, extracting and processing of all nonrenewable resources up to the point at which they are used for fabricating or for producing energy. This broad definition includes the energy minerals such as coal, petroleum and natural gas; refined or processed metals such as copper, steel and the ferroalloys; and nonminerals such as diamonds, phosphate and potash. A much narrower definition of mining includes only crude or nonprocessed mine products, such as mineral ores and coal, and excludes petroleum and natural gas. We deal mainly with the major metals from the exploration and mining stages to the processing stage from which they are normally marketed for use in manufacturing. 
The production of useful minerals involves several stages that are generally carried on by large mining firms, although small mining operations may engage in the initial stage. The first stage is exploration of areas identified by geological reports as possessing potential mineral resources. Modern exploration methods are quite sophisticated and include geological, geochemical and geophysical investigation; three-dimensional sampling by core drilling or other methods; laboratory analyses, including ore treatment, concentration, and recovery tests; and economic appraisal. The objective is to discover and evaluate an orebody that can be economically exploited. 
Geochemical exploration is used to measure the chemical properties of the area surrounding the deposit in order to delineate abnormal chemical patterns that may be related to potentially economic mineral deposits. Geophysical investigations employ electronic equipment that can detect contrasts in such physical properties as specific gravity, electrical conductivity, heat conductivity, seismic velocity and magnetic susceptibility. Where much of the bedrock is concealed, telegeologic or remote sensing techniques measure various geologic properties from aircraft or satellites. Exploration is commonly carried on by teams of specialists that include geologists, geochemists and geophysicists. There are different levels of exploration beginning with regional geologic mapping of areas up to 50,000 square km (20,000 square miles) and ending with intensive investigations of orebodies by means of numerous drillings to obtain bulk samples which are then metallurgically tested to determine the dimensions and character of the orebody. 
If the results of exploration activities suggest that an economical deposit has been found, the second stage involves engineering and economic evaluations of the mining project. It is on the basis of this study that companies decide whether to go ahead with a ‘mining project; the study may also be reviewed by prospective lenders. The feasibility study for a large mining project may be quite costly, running to $ 25 million or more in some cases. The total cost of exploration and the feasibility study for a large mine may run to $50 million or more. It is uncertain whether a profitable mine will be constructed  until all stages have been completed. In the initial exploration, several million dollars may be spent with less than a 10 per cent chance of a successful outcome. 
The third stage is the construction of the mine, the metallurgical plant, and infrastructure. There are two basic types of operations to extract mineral ores: open-pit or surface mining, and underground mining. An open-pit mine is largely a quarrying operation that handles a large volume of material. Such mining involves drilling and blasting the ore and hauling it out of the pit in large trucks with capacities ranging up to 200 tons, or in ore trains. The ore is hauled to crushers and then to the metallurgical plant. In underground mining, shafts are dug into ore deposits below the surface, from which ore is drilled, blasted and removed through underground passages to the surface. Iron, bauxite and copper ores are extracted by means of open-mining, while lead, zinc, silver and gold are largely extracted by underground mining. There are also some underground copper mines. Economies of scale in open-pit mining permit the mining of relatively low-grade ores. As much as 100,000 tons of ore per day containing less than 1 per cent metal are extracted in the larger open-pit operations. Higher ore grades are necessary for underground mining to be profitable. 
One recent advance in mining and processing of lower-grade ores is in situ mining. In situ mining may be defined as the extraction of metals from ores located within a mine (broken or fractured ore, caved material, slag heaps, etc.) These materials represent an enormous potential source of all types of metals. 
Large mines involve huge capital outlays running to a billion dollars or more. The mining complexes usually include concentration of ores for production of concentrates with 25 per cent or higher metal content. In the case of copper, large mine complexes include plants for smelting copper or for production copper metal by hydrometallurgical methods, but in the case of other metals such as gold, lead, zinc, tin and iron, metal is produced in separate plants which may or may not be owned by the mining company. The degree of processing that usually takes place at the mine differs widely among metals, but refining the product for marketing to fabricators nearly always takes place in separate plants that refine the products of several mines. 
As it is known, modern methods of processing are dense medium separation, jigging and froth floatation. Operations prior to coal preparation include: blending, screening, crushing, dewatering and others. The aim is to get coal for metallurgical plants, etc. 
Since mines tend to be located far away developed areas, infrastructure is often a substantial proportion of capital cost. It is frequently necessary to provide sources of power and water, as well as highways, railroads and port facilities. In addition the mining company may be responsible for construction living quarters for workers and their families and for providing education and other public services required by the mining community.   


Task 1. Match the words and their translations
	1  orebody
	a  каменоломня

	2  mining
	b  коренная порода

	3  situ mining
	c  открытый способ

	4  specific gravity
	d  пустые породы, терриконы

	5  a shaft
	e  рудная масса

	6  a quarry
	f повторная разработка месторождения

	7  open-pit
	g  валовая проба

	8  a bulk sample
	h  горное дело

	9  bedrock
	i  удельный вес

	10  slag heaps
	j  шахта

	11  blasting
	k  пенная флотация

	12  froth floatation 
	l  взрывные работы



Task 2.  Find English equivalents for these sentences in the text
1. Часто необходимо обеспечить источниками энергии и воды, автомобильными и железными дорогами, портовыми сооружениями.
2. Более узкое определение горного дела включает в себя только сырье или не переработанные продукты, такие как минеральные руды и уголь, кроме нефти и природного газа.
3. В подземной разработке рудных месторождений роются шахты под землей, где руда бурится, взрывается и вывозится через подземные проходы на поверхность.
4. Существуют различные уровни исследования, начиная с регионального геологического картирования территорий площадью до 50 000 км2 и заканчивая исследованиями рудной массы посредством бурения, чтобы получить валовые пробы, которые затем тестируются для определения размеров и характера рудной массы.
5. Если результаты исследований предполагают, что найдено экономическое месторождение, то вторая стадия включает в себя инженерию и экономическую оценку горнодобывающего проекта. 
6. Согласно самому широкому определению горное дело включает в себя открытие, извлечение и переработку всех невозобновляемых ресурсов до момента, когда они используются в промышленности или в производстве энергии. 
Task 3. Change and put words in the brackets in a right form. 
1. Mining ______________ three main stages: discovering, extracting and processing of resources. (TO INCLUDE)
2. The production of __________________minerals involves several stages. (TO USE)
3. __________________exploration is used to measure the chemical properties of the area around the deposit. (GEOCHEMISTRY)
4. The construction of the mine, the metallurgical plant and infrastructure is ____________stage of mining. (THREE)
5. Different levels of exploration begin with regional geologic mapping of areas and end with intensive _____________________(TO INVESTIGATE)
6. Teams of specialists carrying on exploration include ___________________,__________________,____________________.(GEOLOGY, GEOCHEMISTRY, GEOPHYSICS)
Task 4. Agree or disagree with the following statements.
1. Three-dimensional sampling is carried on by core drilling.
2. The first stage of the production of useful minerals is engineering and economic evaluations. 
3. On the basis of engineering and economic evaluations companies decide if to go on a mining project.
4. Coal, petroleum and natural gas are kinds of the energy minerals.
5. There is the only type of extracting mineral ores: open-pit or surface mining.
6. Broken ore, caved material, slag heaps are enormously potential source of all types of metals because they are used in situ mining. 


2. Задания по дисциплине Инженерная графика

1. Установить соответствие между обозначением формата и его размерами (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C; обратите внимание, что один размер останется «лишним»):
	Формат
	Размеры

	1. А1
	1. 210 х 297

	1. А3
	1. 297 х 420

	1. А4
	1. 594 х 841

	
	1. 215 х 280


Ответ

2. Установите правильную последовательность слов определения режима работы цепи при коротком замыкании (ответ запишите в формате ABC):
A. Сопротивление
B. Напряжение
C. И
D. На участке
E. Равно
F. Нулю
Ответ

3. Установите правильную последовательность символов формулы Первого закона Кирхгофа (ответ запишите в формате ABC):

A. 
B. =
C. I
D. 0
 Ответ

4. Установите правильную последовательность слов определения закона Ома для участка цепи (ответ запишите в формате ABC):
A. Сопротивлению
B. Напряжению
C. Сила тока
D. Прямо пропорциональна
E. Обратно пропорциональна
Ответ


5. Выбрать чертежи фигуры, соответствующие ее наглядному изображению:
Наглядное изображение[image: ]
[image: ]
A. Чертеж А
B. Чертеж Е
C. Чертеж Д
D. Чертеж Б

Ответ

6. На каком изображении показано правильное проставление размеров на чертеже:
1[image: На (Рис. СЗ-1) показаны шрифты правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж]		2 [image: На (Рис. СЗ-1) показаны шрифты правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж]
3[image: На (Рис. СЗ-1) показаны шрифты правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж]		4 [image: На (Рис. СЗ-1) показаны шрифты правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж]

A. Изображение 2
B. Изображение 4
C. Изображение 1
D. Изображение 3

Ответ

8. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата:
[image: На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата (см. Рис. СЗ-3)]
A. На рисунке 4
B. На рисунке 3
C. На рисунке 2
D. На рисунке 1
Ответ
9. Знаком Ø на чертеже обозначается:
A. Расстояние между любыми двумя точками окружности
B.  Расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками окружности
C.  Расстояние от центра окружности до точки на ней
D. Не используется на чертежах
Ответ

10. На профильной плоскости изображается:
A. Вид слева
B. Вид главный
C. Вид справа
D. Вид сверху
Ответ

11. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа
Ответ

12. Какой метод проецирования применен в данном случае: 
[image: Картинки по запросу центральное проецирование]
A. Метод параллельного проецирования
B. Метод центрального проецирования
C. Метод косоугольного проецирования
D. Метод лучевого проецирования
Ответ
13. Какой метод проецирования применен в данном случае:
[image: Картинки по запросу параллельное  проецирование]
A. Метод параллельного проецирования
B. Метод центрального проецирования
C. Метод косоугольного проецирования
D. Метод лучевого проецирования
Ответ
14. Масштабом называется:
A. Расстояние между двумя точками на плоскости
B. Пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже
C. Отношение линейных размеров чертежа детали к линейным размерам детали в натуре
D. Пропорциональное увеличение размеров на чертеже
Ответ
15. На каком чертеже правильно записаны размерные числа:
[image: Описание: Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа (см. Рис. СЗ-2)][image: Описание: Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа (см. Рис. СЗ-2)][image: Описание: Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа (см. Рис. СЗ-2)][image: Описание: Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа (см. Рис. СЗ-2)]
A. Рисунок 1
B. Рисунок 2
C. Рисунок 3
D. Рисунок 4

Ответ

11. Установите соответствие между наименованиями линий и их основными назначениями (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):
	Наименование
	Основное назначение

	1. Сплошная толстая основная
	A. Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию,
линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция")

	2. Сплошная волнистая
	B. Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза

	3. Штрих-пунктирная утолщенная
	C. Длинные линии обрыва

	4. Сплошная тонкая с изломами
	D. Линия видимого контура, линии перехода видимые, линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)



Ответ



3. Задания по дисциплине Электротехника

1. Работа, совершаемая силами поля по переносу единичного положительного заряда, называется:
A.  Инжекция
B.  Переход
C.  Пробой
D.  Потенциал
Ответ

2. Физический смысл первого закона Кирхгофа:
A.  Определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи
B.  Сумма эдс источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура
C.  Закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю
D.  Мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии
Ответ

3. Ветвь электрической цепи – это…
A.  Совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
B.  Разность напряжений в начале и в конце линии
C.  Ее участок, расположенный между двумя узлами
D.  Точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
Ответ

20. Электрическая цепь – это…
A.  Совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока
B.  Разность напряжений в начале и в конце линии
C.  Ее участок, расположенный между двумя узлами
D.  Точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов
Ответ

  5. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В  включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Какова при этом схема соединения ламп?
A. Можно включать произвольным способом.
B. Звездой с нейтральным проводом
C. Треугольником
D. Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 380 В
Ответ

6. С какой целью с помощью косинусных конденсаторов в электрических подстанциях добиваются резонанса токов в электрических сетях предприятий и строительных организаций?
A. Увеличить активную мощность
B. Уменьшить почти до ноля активную мощность
C. Увеличить реактивную мощность
D. Уменьшить почти до ноля реактивную мощность 
Ответ

7. Какие из перечисленных источников света, применяемых для освещения, а также в прожекторах на строительных площадках, считаются самыми экономичными ?
A. Лампы накаливания
B. Люминесцентные (энергосберегающие) лампы
C. Ксеноновые лампы
D. Светодиодные лампы 
Ответ

8. Электромагнитное поле:
A.  Представляющая собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах)
B.  Фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты
C.  Силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения
D.  Коэффициент пропорциональности между потокосцеплением и током в магнитосвязанных цепях
Ответ


9. Источник ЭДС:
A. Ток источника не зависит от сопротивления нагрузки
B. Ток источника не зависит от напряжения, которое создаётся источником на зажимах приёмника
C. Напряжение на зажимах источника зависит от тока
D. Напряжение на зажимах источника постоянно
Ответ

10. Параметр, показывающий, какая часть выходного сигнала поступает на вход усилителя, называется:
A. Гистерезисом
B.  КПД
C.  Коэффициентом обратной связи
D.  Коэффициентом усиления
Ответ

11. Электрические машины постоянного и переменного тока:
A.  Являются обратимыми, то есть могут работать в качестве генератора и в качестве двигателя
B.  Могут, в зависимости от конструкции быть или обратимыми или не обратимыми
C.  Являются двигателями
D.  Являются генераторами
              Ответ


12. Ротор асинхронной машины может быть двух видов:
A.  Короткозамкнутый ротор
B.  Ротор с явно выраженными полюсами
C.  Фазный ротор
D.  Ротор с неявно выраженными полюсами
   Ответ

13. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи:
Ответ

14. Что называется электрическим током:
A.  Движение разряженных частиц                                                             
B.  Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени
C.  Равноускоренное движение заряженных частиц                                                             
D.  Направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля
               Ответ

15. Формула для какого закона здесь изображена: I=U/R:
A.  Закон Ома
B.  Первый закон Кирхгофа
C.  Теорема Гаусса
D.  Второй закон Кирхгофа
Ответ

16. Источник тока, преобразующий энергию света в электроэнергию называется:
Ответ

17. Для какой цели электроустановки заземляются:
A.  Для преднамеренного электрического соединения с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. П.)
B.  Для устранения опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам
C.  Для преднамеренного соединения с землей молниеприемников и разрядников в целях отвода от них токов молнии в землю
D.  Для защиты от коротких замыканий
Ответ

18. Назначение коллектора в машинах постоянного тока:
A.  Возбуждение магнитного поля
B.  Индуктируется ЭДС
C.  Преобразование переменного тока в постоянный
D.  Преобразование механической энергии в электрическую
Ответ

19. Комплексная отрасль хозяйства, которая включает в свой состав отрасль по производству электроэнергии и передачу ее до потребителя называется:
A.  Энергетика
B.  Электроника
C.  Электроэнергетика
D.  Электроснабжение
Ответ


20. По роду тока различают сети:
A.  ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного однофазного тока
B.  ЛЭП переменного трехфазного тока
C.  ЛЭП постоянного тока
D.  ЛЭП постоянного тока и ЛЭП переменного трехфазного тока
Ответ

21. Подстанцией называется:
A. Электроустановка, служащая для преобразования электроэнергии и состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения
B. Электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов и распределительных устройств
C. Электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов, устройств управления, зашиты и измерения
D. Электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и измерения
Ответ

22. При возникновении короткого замыкания:
A. Сопротивление цепи увеличивается, токи резко увеличиваются, напряжения снижаются
B. Сопротивление цепи уменьшается, токи резко уменьшаются, напряжения снижаются
C. Сопротивление цепи уменьшается, токи резко увеличиваются, напряжения снижаются
D. Сопротивление цепи увеличивается, токи резко уменьшаются, напряжения увеличиваются
Ответ

23. Теорема Гаусса:
A. Один из основных законов электродинамики, входит в систему уравнений Максвелла. Выражает связь (а именно равенство с точностью до постоянного коэффициента) между потоком напряжённости электрического поля сквозь замкнутую поверхность произвольной формы и алгебраической суммой зарядов, расположенных внутри этой поверхности, деленной на электрическую постоянную ε0. Применяется отдельно для вычисления электростатических полей
B. Для линейных электрических цепей утверждает, что любая электрическая цепь, имеющая два вывода и состоящая из комбинации источников напряжения, источников тока и резисторов (сопротивлений), с электрической точки зрения эквивалентна цепи с одним источником напряжения V и одним резистором R, соединёнными последовательно
C. Метод преобразования электрических цепей, в котором схемы, состоящие из нескольких ветвей с источниками ЭДС, приводятся к одной ветви с эквивалентным значением
D. Теорема, позволяющая осуществлять преобразование линейных электрических
Ответ
24. Что принято считать стандартной частотой переменного тока:
A. 100 герц
B. 50 герц
C. 130 герц
D. 60 герц
Ответ


25. Трансформатор работает только в цепи: 
A. Постоянного
B. Переменного
C. Импульсного
D. Не имеет значения
Ответ



26. Определите эквивалентное сопротивление цепи, показанной на рис., если все резисторы в ней имеют одинаковое сопротивление R?
[image: ]
A.     Rэ = R
B.     Rэ = R/3 
C.    Rэ = 2R/R 
D.     Rэ = 3R
Ответ

27. Ток короткого замыкания в длинном электрическом кабеле,  питающим строительный объект,  достигнет максимума, если он  произойдет ...
[image: ]
  A. В сечении А
  B. В сечении В 
  C. В сечений Б 
  D. В любом
Ответ

28. При плавном изменении частоты питающего напряжения от 0 до бесконечности, ток, протекающий через сопротивление R, изменяется. Укажите, как это происходит?
[image: ]
A. Увеличивается от нуля до максимума и снова уменьшается до нуля
B. Уменьшается от максимума до нуля и снова возрастает до максимума
C. Плавно увеличивается
D. Не изменяется
Ответ

29.  Установите соответствие между величиной и единицей измерения

	1
	В
	А
	ток

	2
	квт.ч                     
	B
	напряжение

	3
	Вт
	C
	мощность

	4
	А
	D
	электрическая энергия



Ответ



4. Задания по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация

1. В зависимости от технико-экономических условий взаимозаменяемость может быть:
A. Полной и неполной
B. Основной и вспомогательной
C. Крупной и мелкой

Ответ

2. Унификация — это:
A. Процесс установления в применения стандартов — документов, содержащих обязательные нормы, правила и требования, относящиеся к различным сторонам человеческой деятельности, в том числе к сфере проектирования, производства, эксплуатации и ремонта машин
B. Рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения, а также сведение к минимуму типоразмеров деталей и их элементов
C. Приспособление уже выпускаемого изделия к новым условиям без изменения в них наиболее дорогих и ответственных частей

Ответ

3. Коэффициент стандартизации деталей – это:
A. Отношение количества стандартных деталей изделия к общему их количеству без учета крепежных деталей
B. Отношение количества  деталей изделия к общему их количеству без учета крепежных деталей
C. Отношение количества стандартных деталей изделия к общему их количеству с учетом крепежных деталей
Ответ

4. Взаимозаменяемость  деталей и узлов обеспечивают:
A. Стандартизация
B. Унификация
C. Сертификация

Ответ


5. Внешняя взаимозаменяемость в подшипниках качения осуществляется:
A. По диаметру наружного кольца
B. По диаметру внутреннего кольца
C. По классу точности
Ответ
6. Технологическими особенностями самолетостроения являются:
A. Большое количество ортогональных поверхностей
B. Неточное воспроизведение геометрической формы и размеров деталей
C. Обеспечение взаимозаменяемости агрегатов, панелей, узлов и деталей при сборке и ремонтных работах

Ответ

7. Взаимозаменяемость – это:
A. Приспособление уже выпускаемого изделия к новым условиям без изменения в них наиболее дорогих и ответственных частей
B. Свойство деталей, панелей, узлов и агрегатов одного и того же типоразмера заменять друг друга с сохранением функционального назначения
C. Многократное применение в конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм поверхностей

Ответ

8. Пример унификации в технологическом процессе:
A. Все отверстия одного или ограниченного значений диаметров
B. Всё обрабатывается только на токарном станке
C. Применение одной марки материала

Ответ

9. Параметр продукции – это ___________  характеристика ее свойств. 
A. Качественная
B. Количественная

Ответ

10. Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне – это
A. Мера физической величины
B. Измерительный прибор
C. Измерительный преобразователь
D. Измерительная установка
Ответ

11. Классификация средств измерений по степени автоматизации:
A. Автоматические, полуавтоматические, автоматизированные, ручные
B. Автоматические, автоматизированные, механические, ручные
C. Автоматические, автоматизированные, ручные
Ответ
12. Приспособление уже выпускаемого изделия к новым условиям без изменения в них наиболее дорогих и ответственных частей – это
A. Агрегатирование
B. Модифицирование
C. Компаундирование

Ответ

13. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, то есть такого состояния, когда объект изымается из эксплуатации:
A. Долговечность
B. Ремонтопригодность
C. Безотказность
D. Сохраняемость

Ответ

14. Событие, заключающееся в полной или частичной утрате работоспособности:
A. Отказ
B. Неисправность
C. Сбой

Ответ

15. Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо:
A. Малозначительный дефект
B. Критический дефект
C. Значительный дефект

Ответ

16. Установите соответствие между знаками и их названиями (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C и т.д.):

	Знак
	Название

	1. [image: ]
	1. Знак обращения на рынке Российской Федерации 


	1. [image: ]
	1. Знак соответствия при обязательной сертификации в Российской Федерации 


	1. [image: ]
	1. Знак соответствия техническим регламентам Таможенного Союза ЕврАзЭС 


	1. [image: ]
	1. Знак соответствия требованиям директив стран Европейского Союза 



Ответ

17. Установите соответствие между  термином и определением названиями (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):

	Термин
	Определение

	1. Стандартизация
	A. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства

	1. Сертификация
	B. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил

	1. Метрология 
	C. Форма подтверждения соответствия объектов выдвинутым требованиям

	
	


Ответ

18.	Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения (ответ запишите в формате ABC):
A. ГОСТ
B. СТП
C. ОСТ

Ответ




5. Задания по дисциплине Геология

1. В каких типах земной коры отсутствует сиалический слой:
A. Материковом и субматериковом
B. Океаническом и субокеаническом
C. Континентальном и субокеаническом
D. Океаническом и субконтинентальном
Ответ

2. Средняя плотность вещества Земли составляет:  
A. 52,5 г/см3
B. 5,52 г/см3
C. 25,2 г/см3
D. 2,52 г/см3
Ответ

3. Плотность вещества ядра Земли составляет:
A. 10 г/см3
B. 13 г/см3
C. 15 г/см3
D. 20 г/см3
Ответ

4. Каким минералам свойственна анизотропность:
A. Газообразным
B. Жидким
C. Аморфным
D. Кристаллическим
Ответ

5. Процесс замещения минералов, происходящий при изменении физико-химических условий, называется:
A. Метасоматоз
B. Метагенез
C. Палингенезис
D. Анатексис
Ответ



6. Какие минералы являются пародообразующими для метаморфических пород:
A. Кальцит
B. Апатит
C. Сильвит
D. Сфалерит
E. Флюорит
F. Гипс
Ответ

7. Какие признаки контролируют химический состав магматических пород:
A. Минеральный состав
B. Структура
C. Текстура
D. Окраска
E. Кристалличность
Ответ

8. Какие породы отличаются непостоянным минералогическим составом:
A. Кварцевый порфир
B. Базальт
C. Дунит
D. Габбро
Ответ


9. Какие отложения возникают только за пределами ледникового фронта:
A. Основная морена
B. Озовые
C. Камовые
D. Зандровые
Ответ

10. Процессы, осуществляемые на склонах временными небольшими и блуждающими струйками воды, называются:
A. Делювиальными
B. Коллювиальными
C. Элювиальными
D. Аллювиальными
Ответ


11. Какие отложения являются типичным продуктом перигляциальных условий: 
Ответ

12. Какая форма характерна горным вершинам, опоясанным ледниковыми цирками:
Ответ

13. Агрегаты минерального и органического состава, слагающие земную кору, называются:
Ответ

14. Породам какого происхождения характерна слоистая текстура:
Ответ

15. Какой геологический процесс ведет к формированию минеральных соединений боксита, лимонита:
Ответ

16. Приведите в соответствие металлы и их типичные представители понятия и определения и проставьте буквенный ответ в свободном столбце (ответ запишите в формате 1А 2В 3С):

	Металлы
	Типичные представители

	1. Черные
	A. Медь, свинец, цинк, никель

	2. Цветные
	B. Уран, торий

	3. Редкие
	C. Золото, платина

	4. Радиоактивные
	D. Железо, марганец

	5. Благородные
	E. Вольфрам, олово, ртуть



Ответ



17. Приведите в соответствие ряды и генетические типы четвертичных отложений (ответ запишите в формате 1А 2В 3С):

	Ряды
	Генетические типы

	1. Фитогенный
	A. Обвальный (дерупций), осыпной (десперсий), оползневой (деляпсий), солифлюкционный, делювиальный


	2. Коллювиальный
(склоновый)
	B. Аллювиальный, пролювиальный, лимнический (озерный) 


	3. Аквальный
(водный)

	C. Торфяники

	4. Субтерральный
(подземноводный)

	D. Пещерный, фонтанный

	5. Субаэрально-морской
	E. Дельтовый, эстуарный, лагунный, приливный,
гляциально-морской


	6. Морской
	F. Экструзивный, эффузивный, грязевулканический, водновулканический (лахары)


	7. Вулканогенный
	G. Гидрогенный, гравитационный, айсберговый, биогенный,
хемогенный, гидротермальный, подводно-элювиальный



 Ответ


18. Приведите в соответствие классы месторождений с их характеристикой (ответ запишите в формате 1А 2В 3С):

	Классы месторождений
	Характеристика


	1. Керамические месторождения
	A. Связаны с магматогенными метасоматически замещенными пегматитами. Из этих месторждений добывают значительную часть горного хрусталя, оптического флюорита, топазов, аквамаринов и др.

	2. Мусковитовые месторождения
	B. Ассоциируются с магматогенными и метаморфогенными метасоматически замещенными пегматитами. Помимо наиболее важных в промышленном отношении лития, бериллия, из них добывают в небольших количествах олово, вольфрам, уран, торий

	3. Редкометальные месторождения
	C. Встречаются в матогенных и метаморфогенных пегматитах. Запасы крупных месторождений достигают нескольких тыс. тонн. Наиболее значительные провинции располагаются в России (Карелия и Забайкалье), Индии и Бразилии

	4. Месторождения цветных камней
	D. К этому классу месторождений относятся магматогенные и метаморфогенные простые и перекристаллизованные пегматиты, сложенные почти исключительно каланатровыми полевыми шпатами и кварцем


Ответ



19. Приведите в соответствие геохронологическое положение представленных соленосных бассейнов (ответ запишите в формате 1А 2В 3С):

	Пример бассейна
	Регион

	1. Прикарпатский
	A. Донбасский, Минусинский на юге Сибири, Североамериканский


	2. Среднеазиатский
	B. Предуралье, Прикаспийский, Цехштейновый, Северо-Американский


	3. Соликамский
	C. Франция, Англия, Северная Африка, Средняя Азия, Северная и Южная Америка


	4. Припятский
	D. Закавказье, Восток Средней Азии, Испания, Португалия, Прикаспий, Турция, Пакистан, Северная Африка, Германия, Польша



Ответ




6. Задания по дисциплине Техническая механика

1. Сила, характеризуется ...
A. Величиной, направлением и точкой приложения
B. Величиной и направлением
C. Направлением и точкой приложения
D. Величиной и точкой приложения
Ответ

7. Абсолютно твердым (абсолютно жестким) называется  тело…
A. Размерами и формой, которого нельзя пренебречь
B. Обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках 
C. Реальное тело, обладающее массой
D. Сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел
Ответ

8. Установите соответствие между величиной и единицами измерения (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):
	1.
	Сила
	А.
	м3

	2.
	Момент силы
	В.
	Н

	3
	Статический момент площади
	С.
	Н·м



Ответ

9. Установите соответствие между величинами и обозначением (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):
	1.Момент силы
	А. А

	2.Площадь
	В.М

	3.Интенсивность равномерно-распределенной нагрузки
	С.q



Ответ

10. Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется:

Ответ



11. Закон Гука устанавливает зависимость:
A.   Между напряжениями и нагрузками
B.   Между нагрузкой и деформацией  
C.   Между деформацией и жесткостью бруса
Ответ
12. При чистом растяжении в сечениях возникают:
A. Касательные напряжения 
B. Нормальные напряжения
C. Касательные и нормальные напряжения
Ответ

13. Прочность – это:
A. Способность противостоять деформации 
B. Способность выдерживать ударную нагрузку  
C. Способность противостоять разрушению
Ответ

14. Абсолютно твердым в сопромате называют тело:
A. Имеющее максимально допустимую жесткость при любых нагрузках 
B. Не разрушающееся при ударе или динамической нагрузке
C. Сохраняющее расстояние между внутренними частицами при нагрузке
Ответ

15. Установите соответствие (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):

	1. 
	Червячная передача
	A. 
	Передача для получения точных перемещений

	2. 
	Передача винт-гайка
	B. 
	Передача, работающая при больших нагрузках и скоростях

	3. 
	Цепная передача
	C. 
	Передача вращательного движения между двумя скрещивающимися валами


Ответ


16. Укажите сборочные единицы шарикового радиального однорядного подшипника (рис.) (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):
[image: ]
Рис.
	1. 
	A. Сепаратор

	2. 
	B. Кольцо

	3. 
	C. Тела качения

	4. 
	


Ответ
12. Передачи, содержащие зубчатые колеса с перемещающимися осями называются: 

Ответ

13. Укажите правильную последовательность построения эпюры продольных усилий и нормальных напряжений для решения задачи на растяжение-сжатие (ответ запишите в формате ABC):
A. Построить график
B. Разбить конструкцию на участки с границами в местах, где приложена нагрузка или изменяется площадь поперечного сечения
C. Определить внутренние напряжения
D. Определить величины внутренних усилий на границах участков

Ответ

14. Укажите правильную последовательность действий при проверке поперечного сечения на прочность (ответ запишите в формате ABC):
A. Из условия прочности при изгибе определяется момент сопротивления поперечного сечения бруса 
B. Определяется местоположение опасного сечения – сечения, где будут действовать наибольшие изгибающие моменты.
C. Определяется характерный размер сечения – диаметр, длина стороны или номер профиля

Ответ

15. Укажите правильный алгоритм метода Мора при определении перемещений  (ответ запишите в формате ABC):
A. Определить закон внутренней продольной силы на рабочих участках или элементах конструкции, возникающей под действием единичной силы
B. Определить численное значение перемещения
C. Приложить к точке сечения, перемещение которого интересует, единичную безразмерную силу в направлении искомого перемещения
D. Разгрузить конструкцию (снять внешние силы)
E. Определить закон внутренней продольной силы на рабочих участках или элементах конструкции, возникающей под действием системы внешних 

Ответ


7. Задания по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:
A.  Работы с файлами    
B.  Форматирования дискеты
C.  Выключения компьютера
D.  Печати на принтере
Ответ

2. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь:
A.  Защищенную программу
B.  Загрузочную программу
C.  Файл с антивирусной программой
D. Дискету с антивирусной программой, защищенную от записи     
Ответ

3. Программа, не являющаяся антивирусной:
A.  AVP
B.  Defrag    
C.  Norton Antivirus
D.  Dr. Web
Ответ

4. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться:
A.  Графические файлы
B.  Программы и документы     
C.  Звуковые файлы
D.  Видеофайлы
 Ответ

5. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и методов обработки данных включает:
A.   Базовую ИТ     
B.   Общую ИТ
C.   Конкретную ИТ     
D.   Специальную ИТ
E.   Глобальную ИТ     
Ответ

6. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает:
A.   ИТ автоматизации офиса     
B.   ИТ обработки данных     
C.   ИТ экспертных систем     
D.   ИТ поддержки предпринимателя
E.   ИТ поддержки принятия решения 
Ответ

7. Инструментарий информационной технологии включает:
A. Компьютер
B. Компьютерный стол
C. Программный продукт     
D. Несколько взаимосвязанных программных продуктов     
E. Книги
Ответ

8. Примеры инструментария информационных технологий:
A. Текстовый редактор     
B. Табличный редактор     
C. Графический редактор     
D. Система видеомонтажа     
E. Система управления базами данных     
 
Ответ


9. Установите соответствие (ответ запишите в формате 1A 2B 3C):

	Вид информационной технологии
	Пример инструментария

	1. Глобальная
2. Базовая
3. Конкретная
	A. Программа «1С: Бухгалтерия»
B. Internet
C. Комплексная программа управления предприятием «Галактика»



 Ответ


10. Установите правильный порядок следования (ответ запишите в формате АВС).
Три рубежа защиты от компьютерных вирусов по предпочтительности:
A. Предотвращение поступления вируса на компьютер
B. Предотвращение разрушительных последствий атаки
C. Предотвращение вирусной атаки

Ответ

11. Установите правильный порядок следования (ответ запишите в формате АВС).
Принцип достаточности защиты: «защиту информации принято считать достаточной, если…»:
A. Затраты
B. Преодоление
C. Превышают
D. На
E. Ожидаемую
F. Ее
G. Стоимость
H. Информации

Ответ

12. Текстовый процессор входит в состав:
A. Системного программного обеспечения
B. Систем программирования
C. Операционной системы
D. Прикладного программного обеспечения     

Ответ

14. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для:
A. Работы с изображениями
B. Управления ресурсами ПК при создании документов
C. Ввода, редактирования и форматирования текстовых данных   
D. Автоматического перевода с символических языков в машинные коды

Ответ

15. Основную структуру текстового документа определяет:
A. Колонтитул
B. Примечание
C. Шаблон     
D. Гиперссылка

Ответ

16. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо вставить в документ:
A. Рисунок
B. Рамку
C. Колонтитулы
D. Таблицу     

Ответ

17. Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, которые обычно содержат повторяющуюся информацию:
A. Сноска
B. Колонтитул     
C. Эпиграф
D. Фрагмент

Ответ

18. Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу атрибутов форматирования – это:
A. Стиль     
B. Формат
C. Шаблон
D. Сервис

Ответ

19. Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия:
A. Сохранение документа
B. Вставку таблицы
C. Вставку рисунка
D. Выбор параметров абзаца и шрифта 
 
 Ответ

20. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия:
A. Вставку объектов из буфера обмена   
B. Сохранение документа
C. Вставку таблицы
D. Выбор параметров абзаца и шрифта

Ответ

21. Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют:
A. Интерлиньяжем     
B. Гарнитурой
C. Кеглем
D. Кернингом

Ответ

22. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется:
A. Microsoft Excel
B. Microsoft Equation     
C. Microsoft Graph
D. Microsoft Access
Ответ
 
23. Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме:
A. Обычном
B. Разметки     
C. Структуры
D. Web-документа
E. Схемы документа     

Ответ

24. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word относятся:
A. Создание, сохранение и печать документа     
B. Отправка документа по электронной почте
C. Ввод и редактирование текста     
D. Рецензирование текста     
E. Форматирование текста     

Ответ

25. К специальным средствам редактирования текста в текстовом процессоре MS Word относятся:
A. Режим вставки символов     
B. Режим замены символов     
C. Рецензирование
D. Тезаурус     
E. Автоматизация проверки правописания    

Ответ

26. В документ MS Word можно вставить:
A. Формулы     
B. Программы
C. Таблицы     
D. Диаграммы     
E. Рисунки     

Ответ

27. Ссылки на ячейки в таблицах MS Word включают:
A. Латинские буквы    
B. Русские буквы
C. Арабские цифры     
D. Римские цифры
E. Греческие символы

Ответ

28. Для вычисления в таблицах MS Word используются формулы, содержащие:
A. Математические функции
B. Константы    
C. Встроенные функции     
D. Знаки математических операций     
E. Ссылки на блоки текста

Ответ

29. Ссылки на ячейки в табличном процессоре MS Excel могут быть:
A. Относительными     
B. Процентными
C. Абсолютными     
D. Смешанными     
E. Индивидуальными

Ответ

30. Ячейка таблицы MS Excel может содержать:
A. Рисунок
B. Текст     
C. Число     
D. Формулу     
E. Дату и время     

Ответ

31. Ограничение доступа к электронным таблицам может выполняться на уровне:
A. Рабочих книг     
B. Группы документов
C. Формул
D. Рабочих листов     
E. Отдельных ячеек     

Ответ



32. При форматировании диаграммы в табличном процессоре MS Excel можно изменить:
A. Тип диаграммы     
B. Исходные данные     
C. Формат легенды     
D. Расположение диаграммы     
E. Формат области построения     

Ответ

 33. Служебный файл, который содержит всю информацию о структуре и оформлении документов конкретного типа:

Ответ

34. К специальным средствам __________ текста относятся: средства отмены и возврата действий, буфер обмена, автотекст, автозамена
Ответ

35. Для запуска редактора ___________ необходимо дать команду Вставка, Объект, Microsoft Equation.
Ответ
36. Прямоугольная область, содержащая все соседние ячейки, называется __________ ячеек.
Ответ


37. Установите соответствие (ответ запишите в формате 1A 2B 3C):

	Формула в таблице MS Word
	Результат вычисления

	1. =SUM(ABOVE)
2. =SUM(LEFT)
3. =SUM(RIGHT)
	A. сумма элементов, расположенных левее ячейки ввода
B. сумма элементов, расположенных правее ячейки ввода
C. сумма элементов, расположенных выше ячейки ввода



 Ответ

38. Установите соответствие (ответ запишите в формате 1A 2B 3C):

	Виды ссылок на ячейки MS Excel
	При копировании

	1. Относительные
2. Абсолютные
3. Смешанные
	A. Не изменяются
B. Изменяются
C. Изменяются частично


Ответ
 
39. Установите соответствие (ответ запишите в формате 1A 2B 3C):

	Тип файла
	Расширение

	1. Графический
2. Текстовый
3. Электронная таблица
	A. txt
B. gif
C. doc
D. bmp
E. xls
F. jpg


 Ответ

40. Установите правильный порядок следования (ответ запишите в формате ABC):
Для изменения существующего макроса необходимо дать команду:
A.    Макросы
B.    Макрос
C.    Сервис
D.    Выбрать имя макроса
E.    Изменить
Ответ
 
41. Установите правильный порядок следования (ответ запишите в формате ABC):
Этапы построения диаграммы в MS Excel с помощью мастера:
A.  Выбор типа диаграммы
B.  Настройки заголовков, осей, линий сетки, легенды, подписей и таблицы данных
C.  Выбор расположения диаграммы
D.  Выбор или уточнение источника данных
Ответ

8. Задания по дисциплине Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
A. Акционерное общество
B. Совместное предприятие
C. Концерны
D. Малые предприятия
Ответ

2. Что отражает понятие «предложение»?
A. Структуру товара на рынке
B. Стоимость товара для реализации
C. Количественную оценку товара на рынке
D. Номенклатуру продукции, представленную на рынке
Ответ

3. Что отражает понятие «спрос»:
A. Количество продавцов на рынке
B. Стоимость товара, представленного на рынке
C. Количество товара на рынке
D. Совокупную общественную потребность в различных товарах с учетом платежеспособности покупателя
Ответ

4. Экономика предприятия - это:
A. Избранная технология производства
B. Соотношение ресурсов на входе и выходе
C. Состав и квалифицированный уровень кадров
Ответ
5. В состав оборотных средств предприятия входит:
A. Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе
B. Оборотные фонды и фонды обращения
C. Оборудование цехов, готовая продукция на складе
D. Производственные запасы, незавершенное производство, фонды обращения, расходы будущих периодов
Ответ
6. К типам производственной системы относятся:
A. Предметный
B. Технологический
C. Массовый
D. Смешанный
E. Серийный
Ответ
7. Главная цель рекламы:
A. Рост объема производства продукции
B. Формирование спроса на конкретный вид продукции
C. Повышение качества
D. Снижение затрат на производство
Ответ

8. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют:
A. Фондоотдача, фондоемкость
B. Фондовооруженность труда
C. Производительность труда
Ответ

9. Амортизация основных фондов – это:
A. Износ основных фондов
B. Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой продукции
C. Восстановление основных фондов
D. Расходы на содержание основных фондов
Ответ

10. Стандартизация и унификация - это предпосылки:
A. Концентрации
B. Специализации
C. Кооперирования
D. Комбинирования
Ответ
11. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:
A. Повышения технического уровня производства
B. Определение для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего безубыточную деятельность
C. Выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости
Ответ

12. Базой для составления производственной программы является план производства продукции:
A. В натуральных измерениях
B. В стоимостных измерителях
C. В трудовых измерителях
Ответ

13. В качестве основных документов для финансового анализа являются:
A. Бухгалтерский баланс
B. Отчет о прибыли и убытках
C. Сведения об инвестициях
D. Сведения о финансовом состоянии организации
Ответ

14. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек от объемов производства, можно утверждать, что от объемов производства не зависят:
A. Средние переменные издержки
B. Средние постоянные издержки
C. Средние валовые издержки
D. Общие валовые издержки
Ответ

15. В состав арендной платы входят:
A. Отчисления от объема продаж
B. Амортизационные отчисления
C. Стоимость материальных ресурсов
D. Часть прибыли
E. Какие-либо другие составляющие
Ответ

16. Объектами управления являются:
A. Маркетинг
B. Материальные ресурсы
C. Производство
D.  Капитал
E. Финансы
Ответ

17. Рентабельность продукции определяется:
A. Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;
B. Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза)
C. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия
D. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств
Ответ

18. Прибыль предприятия может быть рассчитана как:
A. Доходы минус налоги и амортизация
B. Доходы минус заработная плата
C. Доходы минус затраты на сырье и материалы
D. Доходы минус совокупные издержки
Ответ

19. Какой из нижеперечисленных доходов называют предельным:
A. Выручку от реализации всей продукции
B. Приращение валового дохода от продажи дополнительной единицы продукции
C. Доход, рассчитанный на единицы данной продукции
Ответ

20. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими рынок, то такая структура рынка называется:
A. Совершенной конкуренцией
B. Монополистической конкуренцией
C. Монополией
D. Олигополией
Ответ

21. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены предприятия:
A. Уровень рентабельности, рассчитанный по производственным фондам
B. Себестоимость единицы продукции
C. Уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости
Ответ

22. Увеличение реальной заработной платы приводит:
A. К увеличению индивидуального предложения труда
B. К уменьшению индивидуального предложения труда
C. Сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его уменьшению
D. Сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению
Ответ

23. Что должно учитываться в первую очередь при организации работы по улучшению качества товара:
A. Возрастание цен на комплектующие изделия для производства товара
B. Снижение объема производства
C. Динамика изменения потребностей в товаре
D. Изменение географии рынка товара
Ответ

24. Понятие «коммерческая эффективность» инвестиционного проекта характеризует:
A. Результаты от осуществления проекта за расчетный период
B. Превышение доходов федерального или местного бюджета над расходами в связи с осуществлением инвестиционного проекта
C. Финансовые, социальные, экологические последствия реализации проекта
D. Соотношение финансовых затрат и результатов от реализации проекта для его непосредственных участников
Ответ

25. Какие организации признаются коммерческими:
A. Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету
B. Любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности
C. Организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли
Ответ

26.	Установите соответствие между  видом ответственности и наказанием (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C и т.д.):

Вид ответственности	                         Наказание
1.	Дисциплинарная	                         A. Штраф
2.	Материальная	                         B. Лишение свободы
3.	Административная	               C. Возмещение ущерба
4.	Уголовная	                                   D. Выговор

Ответ

27.	Установите соответствие между видами налогов (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C и т.д.):

1. Косвенный 	          A. НДФЛ 
2. Федеральный 	B. Налог на землю 
3. Региональный 	C. Транспортный налог 
4. Местный 	          D. НДС 

Ответ




9. Задания по дисциплинам Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды


1. Дайте один верный ответ:
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
A. Сформировать у человека сознательное и ответственное  отношение к личной безопасности и безопасности окружающих
B. Защитить человека от опасностей на работе и за её пределами
C. Научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь
D. Научить оперативно ликвидировать последствия ЧС
Ответ

2. Приведите в соответствие понятия и определения (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C):

	1. Безопасность жизнедеятельности - это …
	
	A. Процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, угрожающие здоровью и жизни человека

	2. Опасность – это…
	
	B. Стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды

	3. Опасное природное явление – это…
	
	C. Научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них

	4. Стихийное бедствие – это…
	
	D. Катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате которого возникает угроза жизни или здоровью людей

	5. Опасность в ЧС – это…
	
	E. Состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую природную среду



Ответ




3. Дополните определение:
Совокупность сбалансированности интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной и других сферах это -  _________
A. Государственный суверенитет
B. Политическая стабильность
C. Национальные интересы государства
D. Основы демократии

Ответ

4. Дополните фразу:
Обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, которые могут быть в 21 веке, при рациональных затратах на национальную оборону определяют_____________
A. Политическую безопасность России
B. Промышленную безопасность России
C. Экономическую безопасность России
D. Военную безопасность России

Ответ

5. Дополните фразу:
Международный терроризм относится к ________
A. Политической изоляции
B. Экономической изоляции
C. Угрозам внутренней безопасности страны
D. Угрозам международной безопасности страны

 Ответ

6. Дополните фразу:
Президент Российской Федерации, правительство РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ являются_________
A. Законодательными органами РФ
B. Субъектами обеспечения национальной безопасности РФ
C. Объектами обеспечения национальной безопасности РФ
D. Судебными органами РФ
Ответ

7. Дополните фразу:
 Основные ориентиры по целям, задачам, принципам и основным направлениям обеспечения информационной безопасности РФ изложены ____________
A. В Гражданском кодексе РФ
B. В Конституции РФ
C. В Доктрине информационной безопасности РФ
D. В Законе «О печати»

Ответ

8. Дополните фразу:
Организацию ликвидации чрезвычайной ситуации РСЧС проводит ___________
A. В режиме повседневной деятельности   
B. В режиме повышенной готовности
C. В режиме чрезвычайной ситуации
Ответ

9. Дайте один верный ответ:
Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, называется:
A. Очагом химического поражения   
B. Очагом биологического поражения 
C. Очагом ядерного поражения
Ответ

10. Дайте один верный  ответ:
Обсервация включает мероприятия:
A. Укрытие в убежищах
B. Эвакуация всего населения 
C. Медицинское наблюдение за очагом поражения      
D. Проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий

Ответ
11. Перечислите основные поражающие факторы ядерного взрыва:
A. Световое излучение             
B. Радиоактивное заражение
C. Проникающая радиация      
D. Лазерное излучение
Ответ
12. Какой из перечисленных законов закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства:
A. Закон «Об обороне»
B. Закон «О гражданской обороне»
C. Закон «О безопасности»

Ответ

13. Инженерные сооружения, обеспечивающие защиту от всех поражающих факторов, называются:
A. Убежища       
B. Противорадиационные укрытия
C. Приспособленные подвалы
Ответ

14. Федеральный закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
A. ФЗ  РФ «О безопасности»
B. ФЗ РФ «Об обороне»
C. ФЗ РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
D. ФЗ РФ «О гражданской обороне»
Ответ

15. Соотнесите понятия и определения (ответ запишите в формате 1A, 2B, 3C и т.д.):
	

	1.Вводный инструктаж проводят 
	
	A. Для всех работниках предприятия независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев, с целью повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда

	2.Первичный инструктаж проводят
	
	B. При изменении правил по охране труда, изменении технологического процесса, модернизации оборудования, нарушении работниками требований безопасности труда, перерывах в работе более чем на 30 или 60 дней 

	3.Повторный инструктаж проводят
	
	C. Со всеми принимаемыми на работу независимо от образования, стажа работы или должности, с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику и перед началом лабораторных и практических работ

	4.Внеплановый инструктаж проводят
	
	D. Со всеми принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами прибывшими на практику, с работниками выполняющими новую для них работу

	5.Целевой инструктаж проводят
	
	E. С работниками перед производством разовых работ, а также перед работами, на которые оформляется наряд-допуск



Ответ


16. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током (ответ запишите в формате ABCD):

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет
1.  Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние
1.  Приступить к реанимационным мероприятиям
1.  Обесточить пострадавшего

Ответ

17. Средство для очистки воздуха от пыли, которое способно улавливать сухую  мелкодисперсную пыль: 
A.  Пылеосадочная камера
B.  Циклон 
C.  Рукавный фильтр
D.  Электрофильтр

Ответ


18. Метод снижения уровня шума, источником которого является установка с направленным    излучением высокого уровня:
A. Акустическая обработка помещения 	
B. Звукоизоляция направленности излучения 
C. Экранирование	
D. Изменение шума	

Ответ

19. Метод защиты от  воздействия вибрации, предусматривающий изменение режимов работы машины
A. Вибродемпфирование	
B. Отстройка от резонансных частот
C. Виброгашение	
D. Виброизоляция

Ответ

20. Вставьте пропущенное слово:
Упругие прокладки, пружины, помещаемые между источником вибрации и защищаемым объектом, обеспечивают…. 

Ответ

21. Вставьте пропущенное слово:
Метод, используемый для снижения интенсивности электромагнитного излучения на рабочем месте, называется….

Ответ
 
22. Средство защиты от поражения электротоком при прикосновении к токоведущим частям электроустановки:
A. Защитное заземление индивидуальной защиты (сиз)
B. Зануление	
C. Основные средства 
D. Устройство защитного отключения

Ответ

23. Вставьте пропущенное слово:
Преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, называется 
Ответ
24. Для защиты человека от механического травмирования при попадании его  в опасную зону применяют устройство, автоматически отключающее машины и оборудование: 
А. Блокирующее	
B. Оградительное
C. Ограничительное 
D. Дистанционного управления
Ответ

25. Установите соответствие между причинами пожара и способами их предотвращения (Ответ запишите в формате 1АВ, 2CD):

	1.  Самовозгорание горючих веществ и материалов
	А. Своевременное удаление промасленных обтирочных материалов


	2.Неисправность электрооборудования
	B. Своевременный ремонт и   техническое  обслуживание оборудования

	
	C. Соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании оборудования

	
	D.  Контроль за содержанием самовоспламеняющихся веществ и материалов


Ответ

26. Первичный фактор пожара, воздействие которого может привести к летальному исходу:
А. Открытое пламя рабочей зоны
B. Токсические вещества и материалы 	
C. Пониженная концентрация кислорода в воздухе 
D. Электроток, возникший в результате появления напряжения на токоведущих частях оборудования

Ответ

27. Исключите лишнее:
Для тушения электроустановок под напряжением используют огнетушители:
А. Углекислотные	
B. Порошковые	
C. Химические пенные
Ответ
28. Исключите лишнее: 
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для:
А. Обнаружения начальной стадии пожара	
B. Передачи извещения о месте и времени возникновения пожара
C. Включения автоматических систем пожаротушения
D. Для подавления процесса горения

Ответ

29. Средство для очистки больших объемов сильно запыленного газа, принцип действия которого основан на использовании коронного разряда:
А. Пылеосадочная камера 	
B. Циклон 
C. Рукавный фильтр	
D. Электрофильтр

Ответ

30. Установите соответствие между видом вредного производственного фактора и способом защиты от его воздействия. (Ответ запишите в формате 1АВ, 2CD):

	1. Ионизирующее излучение 
	А. Тепловые экраны

	2. Тепловое излучение 
	B. Ограничение времени работы с источником

	
	C.  Удаление на  расстояние от источника

	
	D. Теплоизоляция


 Ответ

31. Вставьте пропущенное слово:
Звукопоглощающая способность материала, используемого для акустической обработки помещения, характеризуется коэффициентом……  
Ответ

32. Метод снижения уровня шума, основанный на отражении звуковой волны от ограждений:
А. Акустическая обработка помещений 	
B. Экранирование 
C. Звукоизоляция	
D. Изменение направленности излучения шума	

Ответ

33. Вставьте пропущенное слово:
Отстройка от резонансных частот является методом защиты от воздействия вредного производственного фактора …

Ответ

34. Метод защиты от электромагнитных излучений на рабочем месте, предусматривающий ограничение времени пребывания в рабочей зоне:
А. Защита расстоянием	
B. Применение средств индивидуальной защиты
C. Защита временем
D. Защита экранированием

Ответ


35. Средство коллективной защиты от поражения электротоком, способствующее уменьшению длительности воздействия электротока на человека:
А. Зануление	
B. Защитное заземление
C. Изоляция	
D. Ограждение

Ответ

36. Устройство для защиты человека от механического травмирования, приводящее в действие механизмы,  предотвращающие случайное  попадание человека в опасную зону:
А. Блокирующее	
B. Оградительное
C. Ограничительное
D. Дистанционного управления

Ответ

37. Исключите лишнее:
Вторичными факторами пожара, воздействие которых может привести к летальному исходу,  являются:
А. Открытое пламя	
B. Токсические вещества и материалы 
C. Пониженная концентрация кислорода в воздухе рабочей зоны	
D. Электроток, возникший в результате появления напряжения на токоведущих частях оборудования	
Ответ
38. Исключите лишнее:
Причинами пожара на производстве электрического характера являются:
А. Перегрузка  электросетей	
B. Загорание материалов вследствие разрядов статического электричества
C. Самовозгорание горючих веществ и материалов
D. Перегрев в контактах электросети из-за их некачественного соединения

Ответ


39. Средство для очистки воздуха от пыли, частицы которой осаждаются под действием силы тяжести: 
А. Пылеосадочная камера	
B. Циклон 
C. Рукавный фильтр	
D. Электрофильтр
Ответ

40. Вставьте пропущенное слово:
Мероприятие, снижающее уровни шума за счет применения звукопоглощающих облицовок поверхностей помещения, называется  …………………….обработка помещения
Ответ


41. Метод снижения уровня шума, предусматривающий образование зоны звуковой тени:
А. Звукоизоляция	
B. Акустическая обработка помещения 
C. Экранирование	
D. Изменение направленности излучения шума
Ответ

42. Метод снижения уровней вибрации, предусматривающий нанесение на вибрирующие поверхности слоя упругих материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение:
А. Вибродемпфирование	
B. Виброизоляция 
C. Экранирование	
D. Виброгашение
Ответ

43. Средство коллективной защиты от поражения электротоком при воздействии шагового напряжения в производственном помещении:
А. Зануление	
B. Изоляция 
C. Контурное заземление
D. Ограждение
Ответ

44. Средство коллективной защиты от поражения электротоком, обеспечивающее недоступность токоведущих частей электроустановки:  
А. Зануление	
B. Контурное заземление 
C. Изоляция
D. Устройство защитного отключения

Ответ

45. Исключите лишнее:
Для защиты человека от механического травмирования применяют следующие способы:
А. Ограждение опасных зон	
B. Автоматическое отключение оборудования при отклонении от нормального режима работы	
C. Фотоэлектрическая блокировка, исключающая возможность проникновения человека в опасную зону  
D. Периодическое техническое освидетельствование оборудования

Ответ

46. Вторичный  фактор пожара, воздействие которого может привести к отравлению и летальному исходу:
А. Открытое пламя	
B. Разрушение строительных конструкций 
C. Вредные продукты сгорания	
D. Повышенная температура в зоне горения
Ответ

47. Исключите лишнее:
Для тушения щелочно-земельных металлов используют огнетушители:
А. Углекислотный	
B. Химический пенный
C. Порошковый	
Ответ
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